Ce qui est signalé en Rouge doit être vérifié en fonction du document original.

Garantie

1. Si le produit est endommagé ou modifié par son propriétaire, la garantie sera annulée.

2. Si le produit n’est pas utilisé pendant une longue période de temps, vous devez retirer la batterie afin de prévenir tout risque de fuite. Si la batterie était amenée à fuir, la garantie ne serait pas applicable.

3. Afin de garantie votre sécurité et celle des autres véhicules en circulation, veuillez ajuster le volume sonore en fonction du trafic. Une écoute prolongée à un volume élevé, peut endommager votre oreille.

4. La durée de la batterie varie en function de la durée d’utilisation ainsi que du niveau sonore.

Caractéristiques

Modèle No.： BSH-02 (ou BlueRider ?)

Nom du Produit： Blue Rider

Puce： Bluetooth V2.1 + EDR

Fréquence： 2.4GHz

Profile： HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Batterie en veille： 150 hrs

Durée de la batterie en utilisation： 8 hrs

Distance：10 mètres (en espace ouvert)

Batterie： 1 pile AAA

Taille： 60 x 35 x 15 mm

Poids： 18 g (Sans la batterie)

Utilisation Générale

**Apparence complète Accessoire**

**Produit ouvert Accessoire**

(Différent selon le type de batterie)

**Casque Moto Accessoire**

Boutons principaux

Fonctions principales

A : Maintenir 5 Sec. : Allumage du produit (signalé par in Bip sonore)

A : Maintenir de nouveau 5 Sec. Extinction du produit (signalé par un Bip sonore)

A : Maintenir 8 Sec. Mode association (BlueTooth)

A : Maintenir 11Sec.

Utilisation avec un téléphone mobile

A : Presser 1 fois VOL + (confirmé par un Bip sonore)

A : Maintenir 3 Sec. Play (confirmé par un Bip sonore)

A : Maintenir de nouveau 3 Sec. Pause (confirmé par un Bip sonore)

B : Presser une fois Vol – (confirmé par un Bip sonore)

B Maintenir 3 Sec. BeepBeep

Utilisation du microphone

C : Maintenir 3 Sec. Beep x 3

C : Maintenir 3 Sec. Beep x 3

Appel entrant

Tone C 1 Time Beep

1. Certains telephones mobiles supportent la fonction “Lecture/Pause” (en Bluetooth). Veuillez consulter le manuel de votre téléphone pour vérifier la compatibilité.

2. Si vous souhaitez associer le BlueRider avec un appareil Bluetooth, veuillez activer le mode “association” de votre BlueRider ainsi que le Bluetooth sur votre téléphone.

Continuez

Son / Volume↓

Continuez

Son / Volume↑

Microphone

Mode Association

Bouton du Microphone

(Connecté)

Bouton du Microphone

(Déconnecté)

Répondre

Terminer l’appel

Re-connecter

Téléphone

(Différent selon la batterie)

**Intallation du Microphone pour un casque intégral**

**Installation du Haut-parleur**

**Attache pour Casque Helmet bracket**

**Installation du Haut-parleur**

**Attache pour Casque Helmet bracket**

**Installation du Microphone pour les Casque ouvert**

**Installation du Microphone pour les Casque vélo**

**Oreillette**

**Attache pour Casque Helmet bracket**

Aucune idée pour les letters ci-dessous :

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

BSH02\_Insruction\_Menu\_Rear\_Side.pdf 1 2010-07-13 13:49:51